|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глухое 850\*1400****от 408 грн** | **Откидное 850\*1400****от 673 грн** | **Поворотное 850\*1400****от 649 грн** |
| **Поворотно - откидное 850\*1400****от 741 грн** | **Поворотно - откидной двойник 1300\*1400****от 970 грн** | **Глухое 1300\*1400****от 565грн** |
| **Поворотно - откидной тройник 2050\*1400****от 1335 грн** | **Дверь поворотная балконная 700\*2150****от 859 грн** | **Дверь поворотно - откидная балконная 700\*2150****от 619 грн** |
| **Поворотно - откидная балк.дв. глухое окно****от 1536 грн** | **Балконная рама 3400\*1500****Кредит****от 2317 грн** |   |

**Цены уточняйте по тел.**

**095 227 13 13**

**Глухое 850\*1400**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Варианты размеров и цены в зависимости от профиля:****2 стекла**КВЕ (Германия 3 кам.): от 477KBE (Германия 5 кам.): от 503Wintech (Турция 3 кам.): от 501Koning (Австрия 4 кам.): от 442DECСO (Польша 4 кам): от 421DECСO (Польша 6 кам.): от 500**3 стекла**КВЕ (Германия 3 кам.): от 586KBE (Германия 5 кам.): от 611Wintech (Турция 3 кам.): от 520Koning (Австрия 4 кам.): от 554DECСO (Польша 4 кам): от 535DECСO (Польша 6 кам.): от 557 |

**Откидное 850\*1400**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Варианты размеров и цены в зависимости от профиля:****2 стекла**КВЕ (Германия 3 кам.): от 961KBE (Германия 5 кам.): от 1010Wintech (Турция 3 кам.): от 673Koning (Австрия 4 кам.): от 740DECСO (Польша 4 кам): от 710DECСO (Польша 6 кам.): от 762**3 стекла**КВЕ (Германия 3 кам.): от 1051KBE (Германия 5 кам.): от 1097Wintech (Турция 3 кам.): от 762Koning (Австрия 4 кам.): от 829DECСO (Польша 4 кам): от 809DECСO (Польша 6 кам.): от 850**Кредит** |

**Цены уточняйте по тел.**

**095 227 13 13**

**Поворотное 850\*1400**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Варианты размеров и цены в зависимости от профиля:****2 стекла**КВЕ (Германия 3 кам.): от 877KBE (Германия 5 кам.): от 926Wintech (Турция 3 кам.): от 649Koning (Австрия 4 кам.): от 714DECСO (Польша 4 кам): от 684DECСO (Польша 6 кам.): от 737**3 стекла**КВЕ (Германия 3 кам.): от 966KBE (Германия 5 кам.): от 1012Wintech (Турция 3 кам.): от 740Koning (Австрия 4 кам.): от 804DECСO (Польша 4 кам): от 777DECСO (Польша 6 кам.): от 825 |

**Поворотно - откидное 850\*1400**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Варианты размеров и цены в зависимости от профиля:****2 стекла**КВЕ (Германия 3 кам.): от 943KBE (Германия 5 кам.): от 992Wintech (Турция 3 кам.): от 1073Koning (Австрия 4 кам.): от 807DECСO (Польша 4 кам): от 779DECСO (Польша 6 кам.): от 832**3 стекла**КВЕ (Германия 3 кам.): от 1033KBE (Германия 5 кам.): от 1080Wintech (Турция 3 кам.): от 833Koning (Австрия 4 кам.): от 899DECСO (Польша 4 кам): от 1068**Кредит**DECСO (Польша 6 кам.): от 917 |

**Цены уточняйте по тел.**

**095 227 13 13**

**Поворотно - откидной двойник 1300\*1400**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Варианты размеров и цены в зависимости от профиля:****2 стекла**КВЕ (Германия 3 кам.): от 1210KBE (Германия 5 кам.): от 1278Wintech (Турция 3 кам.): от 974Koning (Австрия 4 кам.): от 1060DECСO (Польша 4 кам): от 1019DECСO (Польша 6 кам.): от 1079**3 стекла**КВЕ (Германия 3 кам.): от 1364KBE (Германия 5 кам.): от 1430Wintech (Турция 3 кам.): от 1125Koning (Австрия 4 кам.): от 1218DECСO (Польша 4 кам): от 1178DECСO (Польша 6 кам.): от 1222 |

**Глухое 1300\*1400**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Варианты размеров и цены в зависимости от профиля:****2 стекла**КВЕ (Германия 3 кам.): от 641KBE (Германия 5 кам.): от 678Wintech (Турция 3 кам.): от 565Koning (Австрия 4 кам.): от 607DECСO (Польша 4 кам): от 581DECСO (Польша 6 кам.): от 616**3 стекла**КВЕ (Германия 3 кам.): от 817KBE (Германия 5 кам.): от 845Wintech (Турция 3 кам.): от 738Koning (Австрия 4 кам.): от 779DECСO (Польша 4 кам): от 755**Кредит**DECСO (Польша 6 кам.): от 780 |

**Цены уточняйте по тел.**

**095 227 13 13**

**Поворотно - откидной тройник 2050\*1400**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Варианты размеров и цены в зависимости от профиля:****2 стекла**КВЕ (Германия 3 кам.): от 1618KBE (Германия 5 кам.): от 1712Wintech (Турция 3 кам.): от 1335Koning (Австрия 4 кам.): от 1461DECСO (Польша 4 кам): от 1401DECСO (Польша 6 кам.): от 1482**3 стекла**КВЕ (Германия 3 кам.): от 1871KBE (Германия 5 кам.): от 1960Wintech (Турция 3 кам.): от 1595Koning (Австрия 4 кам.): от 1722DECСO (Польша 4 кам): от 1667DECСO (Польша 6 кам.): от 1729 |

**Дверь поворотная балконная 700\*2150**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Варианты размеров и цены в зависимости от профиля:****2 стекла**КВЕ (Германия 3 кам.): от 1165KBE (Германия 5 кам.): от 1233Wintech (Турция 3 кам.): от 859Koning (Австрия 4 кам.): от 953DECСO (Польша 4 кам): от 905DECСO (Польша 6 кам.): от 976**3 стекла**КВЕ (Германия 3 кам.): от 1239KBE (Германия 5 кам.): от 1310**Кредит**Wintech (Турция 3 кам.): от 941Koning (Австрия 4 кам.): от 1034DECСO (Польша 4 кам): от 990DECСO (Польша 6 кам.): от 1049 |

**Цены уточняйте по тел.**

**095 227 13 13**

**Дверь поворотно - откидная балконная 700\*2150**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Варианты размеров и цены в зависимости от профиля:****2 стекла**КВЕ (Германия 3 кам.): от 1239KBE (Германия 5 кам.): от 1309Wintech (Турция 3 кам.): от 949Koning (Австрия 4 кам.): от 1044DECСO (Польша 4 кам): от 997DECСO (Польша 6 кам.): от 1068**3 стекла**КВЕ (Германия 3 кам.): от 1313KBE (Германия 5 кам.): от 1384Pakpen (Турция 3 кам.): от 1031Koning (Австрия 4 кам.): от 1123DECСO (Польша 4 кам): от 1080DECСO (Польша 6 кам.): от 1141 |

**Поворотно - откидная балк.дв. глухое окно**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кредит** | **Варианты размеров и цены в зависимости от профиля:****2 стекла**КВЕ (Германия 3 кам.): от 1907KBE (Германия 5 кам.): от 2025Wintech (Турция 3 кам.): от 1536Koning (Австрия 4 кам.): от 1674DECСO (Польша 4 кам): от 1599DECСO (Польша 6 кам.): от 1705**3 стекла**КВЕ (Германия 3 кам.): от 2151KBE (Германия 5 кам.): от 2267Wintech (Турция 3 кам.): от 1789Koning (Австрия 4 кам.): от 1926DECСO (Польша 4 кам): от 1855DECСO (Польша 6 кам.): от 1942 |

**Цены уточняйте по тел.**

**095 227 13 13**

**Балконная рама 3400\*1500**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Варианты размеров и цены в зависимости от профиля:****2 стекла**КВЕ (Германия 3 кам.): от 2825KBE (Германия 5 кам.): от 2982Wintech (Турция 3 кам.): от 2317Koning (Австрия 4 кам.): от 2531DECСO (Польша 4 кам): от 2431DECСO (Польша 6 кам.): от 2560**3 стекла**КВЕ (Германия 3 кам.): от 3279KBE (Германия 5 кам.): от 3431Wintech (Турция 3 кам.): от 2782Koning (Австрия 4 кам.): от 2996DECСO (Польша 4 кам): от 2910DECСO (Польша 6 кам.): от 3009 |

**Кредит**

**Цены уточняйте по тел.**

**095 227 13 13**

Москитная сетка

Москитная сетка – это абсолютно безвредный, эффективный и экономичный способ борьбы с вредными летающими или ползающими насекомыми, а также защита от пуха и пыли, от попадания в помещение посторонних предметов (например, сигаретных окурков с верхних этажей), защита от падения из окна домашних животных и предметов, частичная защита от капель дождя. Материалы, из которых изготовлена москитная сетка, устойчивы к воздействию погодных условий и перепадам температур.

Варианты крепежа москитной сетки позволяют легко снять конструкцию на зиму или во время уборки. Сетку от комаров можно установить в городской квартире, на балконе, в загородном доме. Москитные сетки могут устанавливаться на любые типы окон, балконные двери, мансарды и террасы.

Благодаря использованию комплектующих иностранных компаний, наши сетки обладают высокой прочностью и устойчивостью к воздействию ультрафиолета, москитные сетки нашего производства пригодны для эксплуатации при любых погодных условиях.

Мы предлагаем москитные сетки следующих видов:

\* рамочные

\* дверные

\* роллетные

РАМОЧНЫЕ МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

- классические наружные москитные сетки,

- внутренние москитные сетки

которые могут использоваться на любых типах окон. Отличаются невысокой стоимостью, универсальностью и легкостью в эксплуатации;

ДВЕРНАЯ МОСКИТНАЯ СЕТКА

– легкая конструкция из экструдированного алюминиевого профиля, снабженная ручками. Может быть установлена как на входные, так и на балконные двери.

Каждая из систем крепится при помощи петель, которые снабжаются самозакрывающимся механизмом, для того, чтобы обеспечить надежное закрывание дверей без заметных щелей с помощью магнитных защелок. Все москитные двери поставляюся с перемычкой для усиления конструкции. Сетка не нуждается в особом уходе и легко демонтируется в зимний период.

РОЛЛЕТНАЯ МОСКИТНАЯ СЕТКА

- устанавливаемая на оконную раму или в оконный проем с возможностью её зашторивания при помощи механизма скручивающего москитную сетку в рулон. Механизм, осуществляющий скручивание сетки является простым, надежным и удобным в пользовании, что гарантирует долгую работу изделия.

Роллетная антимоскитная система в виде готового изделия – это конструкция, устанавливаемая на оконную раму, в которой сетка при помощи пружинно-инерционного механизма может закрывать оконный проем и скручиваться в рулон на вал, установленный внутри короба, если система не используется. Движение сетки в вертикальном направлении осуществляется по направляющим шинам, а ее фиксация с концевым профилем в нижнем (закрытом) положении происходит при помощи автоматического фиксирующего устройства.

Алюминиевый короб защищает механизм сетки от попадания осадков. Благодаря использованию окрашенных экструдированных профилей конструкция антимоскитной сетки устойчива к коррозии, атмосферным воздействиям, таким как высокая температура, прямые солнечные лучи, осадки и т.д. Вставка-щетка, установленная в паз короба и концевого профиля, предотвращает образование зазоров между москитной рамкой и проемом окна. Вставка-щетка в пазу направляющей шины препятствует попаданию грязи внутрь системы и обеспечивает бесшумность хода сетки с концевой планкой по направляющим.

Сетка устойчива к атмосферным воздействиям, сложно воспламеняема, устойчива на изгиб и разрыв, со временем цвет ее не изменяется.

Роллетная москитная сетка имеет два типа открывания:

\* оконное открывание (вертикально);

\* дверное открывание (горизонтально).

Функциональные преимущества антимоскитной сетки роллетного типа

1. Эстетичный внешний вид.

2. Удобство и простота эксплуатации изделия (бесшумная работа системы, автоматическая фиксация сетки с концевой планкой в нижнем положении).

3. Прочная и надежная конструкция изделия обеспечивает его долговечность.

4. Оптимальное решение с точки зрения экономии пространства и функциональности (отсутствует необходимость в демонтаже и хранении системы в зимний период, не ограничивает функциональные способности самих окон с подвижными створками).

5. Малозаметна как изнутри, так и снаружи, существует возможность подъема сетки, в результате чего проникновение дневного света увеличивается.

6. Многовариантный монтаж (в проем, на проем, на раму окна).

7. Возможность установки на окна различного типа (ПВХ, дерево, алюминий).

Размеры

\* Минимальная ширина готового изделия – 450мм.

\* Максимальный размер изделия – 2000\*2500мм.

\* Ширина направляющей - 38мм.

\* Высота короба - 55мм.

Рекомендации по уходу за роллетными сетками:

Не пытайтесь пользоваться роллетной сеткой зимой, так как возможное попадание влаги во внутренний механизм во время оттепели и последующее превращение ее в лед не позволит возвратному механизму работать нормально, а применение значительного усилия может привести к поломке механизма возврата сетки или к прорывам в самой сетке.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование изделия | цена за м2 |
| белая оконная 10х20/с импостом  | 103.00/110.00 |
| белая/коричн. оконная внутрен. 10х20 | 138.00/149.00 |
| белая /коричн. дверная 17х25(с импостом) | 171.00/209.00 |
| коричневая оконная 10х20/с импост.  | 138.00/143.00 |
| роллетного типа белая(0,60\*1,50 / 1,60\*1,70) | к-т303.0/462.00 |
| роллетного типа белая( 0,80\*1,60)/магнит (0,80\*1,60) | к-т330.0/352.00 |
| **Сетка роллетного типа** | **Рамочная сетка оконная** | **Рамочная сетка дверная** |   |   |

Торговая марка Welltech Innovations - новое, но уже успешно зарекомендовавшее себя имя на рынке поставщиков подоконника и других погонажных изделий из ПВХ.

Welltech - это объединенный многолетний опыт двух крупнейших украинских заводов по производству изделий из пластика: Технопласт (Херсон) и Петропласт (Каховка). Продукция производимая под торговой маркой Welltech Innovations, производится по современным технологиям на новом импортном оборудовании с применением самых последних научных разработок в системе контроля качества и нанесения декоративного покрытия. Пластиковые подоконники Welltech изготавливаются из ПВХ (поливинилхлоридов) с применением различных химических добавок (аддитивов), обеспечивающих пластичность и термостойкость изделий. В своем производстве компания Welltech использует первичное сырье, и только лучшие компоненты ведущих мировых производителей. Все это плюс высокая квалификация персонала позволяет продукции Welltech Innovations успешно конкурировать с лучшими аналогами отечественного и зарубежного производства. Вся продукция компании сертифицирована, соответствует нормам и требованиям СЭС и пожарной безопасности.

Внутренние и наружные подоконники WELTECH прочны, устойчивы к солнечным лучам, эстетичны, трудновоспламеняемые, а также легки и просты в монтаже, устойчивы к коррозии и не требуют специальной обработки во время эксплуатации, устойчивы к механическим повреждениям.

|  |  |
| --- | --- |
|  Наименование изделия | цена за м/п(грн) |
| с пор. |
| Подоконник белый(100)     | 32 |
| Подоконник белый(150)     | 32 |
| Подоконник белый(200)   | 36 |
| Подоконник белый(250)   | 46 |
| Подоконник белый(300)   | 55 |
| Подоконник белый(350)   | 65 |
| Подоконник белый(400)   | 73 |
| Подоконник белый(450)   | 83 |
| Подоконник белый(500)   | 91 |
| Подоконник белый(600)   | 109 |
| Подоконник белый(700)   | 128 |
| Подоконник зол.дуб (200) | 61 |
| Подоконник зол.дуб (250) | 75 |
| Подоконник зол.дуб (300) | 89 |
| Подоконник зол.дуб (400) | 119 |
| Подоконник зол.дуб (500) | 150 |
| Подоконник зол.дуб двухкап.(600) | 177 |
| Подоконник зол.дуб,мах. двухкап.(700) | 206 |

Подоконники ДАНКЕ - Первый в Украине глянцевый подоконник отечественного производства.

Подоконник Данке - это качественная имитация самых дорогих на рынке мраморных подоконников по несравнимой с натуральным мрамором доступной цене.

Мраморный глянец поверхности удивит Вас натуральностью декоров и таким несвойственным природному камню теплым, приятным, шелковистым тактильным ощущением.

Преимущества премиум-подоконника Данке перед обычными подоконниками:

• Безупречная глянцевая поверхность;

• Эксклюзивные декоры, великолепно воспроизводящие натуральный мрамор и дерево;

• Эксклюзивная конструкция и форма подоконника;

• Абсолютная влагостойкость и паростойкость;

• Высокая стойкость к износу и царапанью;

• Высокая термостойкость;

• Высокая устойчивость к агрессивным средам;

• Простота в уходе благодаря идеально гладкой поверхностьи.

|  |  |
| --- | --- |
|  Наименование изделия                         | цена за м/п(грн) |
| Подоконник белый, з/дуб, св.беж, темн.беж.(200) | 125 |
| Подоконник белый, з/дуб, св.беж, темн.беж.(300) | 188 |
| Подоконник белый, з/дуб, св.беж, темн.беж.(400) | 250 |
| Подоконник белый, з/дуб, св.беж, темн.беж.(500) | 314 |
| Подоконник белый, з/дуб, св.беж, темн.беж.(600) | 374 |
| Подоконник белый, з/дуб, св.беж, темн.беж.(700) | 436 |

Отлив - деталь, предназначенная для отвода дождевой воды и защищающая оконную конструкцию от ее проникновения, с внешней стороны оконного проема.

Мы предлагаем отливы: оцинкованные с полимерным пократием, аллюминиевые и пластиковые.

**Оцинкованные отливы.**

На заводах - изготовителях сырья сталь, используемая для производства отливов, проходит сложный технологический процесс: стальной оцинкованный лист покрывается фосфатным антикоррозионным слоем, затем наносится грунтовка, тыльная сторона листов покрывается защитным лаком, а наружная - защитным полимерным покрытием (полиэстер).

Полиэстер - покрытие (25 мкм) с глянцевой поверхностью, подходящее для любых климатических условий. Основа покрытия - полиэфирная краска, обладающая хорошей стойкостью цвета. Материал обладает высоким уровнем гибкости и формуемости.

Цветовая палитра RAL позволяет подобрать цвет, который будет гармонировать с фасадом здания и придаст оконному проему законченный и красивый вид. Стандартная комплектация окна - отливом белого цвета (RAL 9003), или коричневого (RAL 8017).

|  |  |
| --- | --- |
| ширина | оцинков. краш.(4,3м.) |
|
| Бел |
| 90,100мм | 13 |
| 130,150мм | 18 |
| 200,210мм | 21 |
| 250мм | 25 |
| 300мм | 30 |
| 350,360мм | 33 |
| 400мм | 37 |
| 450мм | 42 |
| 500мм | 45 |