|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глухое 850\*1400**  **от 408 грн** | **Откидное 850\*1400**  **от 673 грн** | **Поворотное 850\*1400**  **от 649 грн** |
| **Поворотно - откидное 850\*1400**  **от 741 грн** | **Поворотно - откидной двойник 1300\*1400**  **от 970 грн** | **Глухое 1300\*1400**  **от 565грн** |
| **Поворотно - откидной тройник 2050\*1400**  **от 1335 грн** | **Дверь поворотная балконная 700\*2150**  **от 859 грн** | **Дверь поворотно - откидная балконная 700\*2150**  **от 619 грн** |
| **Поворотно - откидная балк.дв. глухое окно**  **от 1536 грн** | **Балконная рама 3400\*1500**  **Кредит**  **от 2317 грн** |  |

**Цены уточняйте по тел.**

**095 227 13 13**

**Глухое 850\*1400**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Варианты размеров и цены в зависимости от профиля:**  **2 стекла**  КВЕ (Германия 3 кам.): от 477  KBE (Германия 5 кам.): от 503  Wintech (Турция 3 кам.): от 501  Koning (Австрия 4 кам.): от 442  DECСO (Польша 4 кам): от 421  DECСO (Польша 6 кам.): от 500  **3 стекла**  КВЕ (Германия 3 кам.): от 586  KBE (Германия 5 кам.): от 611  Wintech (Турция 3 кам.): от 520  Koning (Австрия 4 кам.): от 554  DECСO (Польша 4 кам): от 535  DECСO (Польша 6 кам.): от 557 |

**Откидное 850\*1400**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Варианты размеров и цены в зависимости от профиля:**  **2 стекла**  КВЕ (Германия 3 кам.): от 961  KBE (Германия 5 кам.): от 1010  Wintech (Турция 3 кам.): от 673  Koning (Австрия 4 кам.): от 740  DECСO (Польша 4 кам): от 710  DECСO (Польша 6 кам.): от 762  **3 стекла**  КВЕ (Германия 3 кам.): от 1051  KBE (Германия 5 кам.): от 1097  Wintech (Турция 3 кам.): от 762  Koning (Австрия 4 кам.): от 829  DECСO (Польша 4 кам): от 809  DECСO (Польша 6 кам.): от 850  **Кредит** |

**Цены уточняйте по тел.**

**095 227 13 13**

**Поворотное 850\*1400**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Варианты размеров и цены в зависимости от профиля:**  **2 стекла**  КВЕ (Германия 3 кам.): от 877  KBE (Германия 5 кам.): от 926  Wintech (Турция 3 кам.): от 649  Koning (Австрия 4 кам.): от 714  DECСO (Польша 4 кам): от 684  DECСO (Польша 6 кам.): от 737  **3 стекла**  КВЕ (Германия 3 кам.): от 966  KBE (Германия 5 кам.): от 1012  Wintech (Турция 3 кам.): от 740  Koning (Австрия 4 кам.): от 804  DECСO (Польша 4 кам): от 777  DECСO (Польша 6 кам.): от 825 |

**Поворотно - откидное 850\*1400**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Варианты размеров и цены в зависимости от профиля:**  **2 стекла**  КВЕ (Германия 3 кам.): от 943  KBE (Германия 5 кам.): от 992  Wintech (Турция 3 кам.): от 1073  Koning (Австрия 4 кам.): от 807  DECСO (Польша 4 кам): от 779  DECСO (Польша 6 кам.): от 832  **3 стекла**  КВЕ (Германия 3 кам.): от 1033  KBE (Германия 5 кам.): от 1080  Wintech (Турция 3 кам.): от 833  Koning (Австрия 4 кам.): от 899  DECСO (Польша 4 кам): от 1068  **Кредит**  DECСO (Польша 6 кам.): от 917 |

**Цены уточняйте по тел.**

**095 227 13 13**

**Поворотно - откидной двойник 1300\*1400**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Варианты размеров и цены в зависимости от профиля:**  **2 стекла**  КВЕ (Германия 3 кам.): от 1210  KBE (Германия 5 кам.): от 1278  Wintech (Турция 3 кам.): от 974  Koning (Австрия 4 кам.): от 1060  DECСO (Польша 4 кам): от 1019  DECСO (Польша 6 кам.): от 1079  **3 стекла**  КВЕ (Германия 3 кам.): от 1364  KBE (Германия 5 кам.): от 1430  Wintech (Турция 3 кам.): от 1125  Koning (Австрия 4 кам.): от 1218  DECСO (Польша 4 кам): от 1178  DECСO (Польша 6 кам.): от 1222 |

**Глухое 1300\*1400**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Варианты размеров и цены в зависимости от профиля:**  **2 стекла**  КВЕ (Германия 3 кам.): от 641  KBE (Германия 5 кам.): от 678  Wintech (Турция 3 кам.): от 565  Koning (Австрия 4 кам.): от 607  DECСO (Польша 4 кам): от 581  DECСO (Польша 6 кам.): от 616  **3 стекла**  КВЕ (Германия 3 кам.): от 817  KBE (Германия 5 кам.): от 845  Wintech (Турция 3 кам.): от 738  Koning (Австрия 4 кам.): от 779  DECСO (Польша 4 кам): от 755  **Кредит**  DECСO (Польша 6 кам.): от 780 |

**Цены уточняйте по тел.**

**095 227 13 13**

**Поворотно - откидной тройник 2050\*1400**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Варианты размеров и цены в зависимости от профиля:**  **2 стекла**  КВЕ (Германия 3 кам.): от 1618  KBE (Германия 5 кам.): от 1712  Wintech (Турция 3 кам.): от 1335  Koning (Австрия 4 кам.): от 1461  DECСO (Польша 4 кам): от 1401  DECСO (Польша 6 кам.): от 1482  **3 стекла**  КВЕ (Германия 3 кам.): от 1871  KBE (Германия 5 кам.): от 1960  Wintech (Турция 3 кам.): от 1595  Koning (Австрия 4 кам.): от 1722  DECСO (Польша 4 кам): от 1667  DECСO (Польша 6 кам.): от 1729 |

**Дверь поворотная балконная 700\*2150**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Варианты размеров и цены в зависимости от профиля:**  **2 стекла**  КВЕ (Германия 3 кам.): от 1165  KBE (Германия 5 кам.): от 1233  Wintech (Турция 3 кам.): от 859  Koning (Австрия 4 кам.): от 953  DECСO (Польша 4 кам): от 905  DECСO (Польша 6 кам.): от 976  **3 стекла**  КВЕ (Германия 3 кам.): от 1239  KBE (Германия 5 кам.): от 1310  **Кредит**  Wintech (Турция 3 кам.): от 941  Koning (Австрия 4 кам.): от 1034  DECСO (Польша 4 кам): от 990  DECСO (Польша 6 кам.): от 1049 |

**Цены уточняйте по тел.**

**095 227 13 13**

**Дверь поворотно - откидная балконная 700\*2150**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Варианты размеров и цены в зависимости от профиля:**  **2 стекла**  КВЕ (Германия 3 кам.): от 1239  KBE (Германия 5 кам.): от 1309  Wintech (Турция 3 кам.): от 949  Koning (Австрия 4 кам.): от 1044  DECСO (Польша 4 кам): от 997  DECСO (Польша 6 кам.): от 1068  **3 стекла**  КВЕ (Германия 3 кам.): от 1313  KBE (Германия 5 кам.): от 1384  Pakpen (Турция 3 кам.): от 1031  Koning (Австрия 4 кам.): от 1123  DECСO (Польша 4 кам): от 1080  DECСO (Польша 6 кам.): от 1141 |

**Поворотно - откидная балк.дв. глухое окно**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кредит** | **Варианты размеров и цены в зависимости от профиля:**  **2 стекла**  КВЕ (Германия 3 кам.): от 1907  KBE (Германия 5 кам.): от 2025  Wintech (Турция 3 кам.): от 1536  Koning (Австрия 4 кам.): от 1674  DECСO (Польша 4 кам): от 1599  DECСO (Польша 6 кам.): от 1705  **3 стекла**  КВЕ (Германия 3 кам.): от 2151  KBE (Германия 5 кам.): от 2267  Wintech (Турция 3 кам.): от 1789  Koning (Австрия 4 кам.): от 1926  DECСO (Польша 4 кам): от 1855  DECСO (Польша 6 кам.): от 1942 |

**Цены уточняйте по тел.**

**095 227 13 13**

**Балконная рама 3400\*1500**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Варианты размеров и цены в зависимости от профиля:**  **2 стекла**  КВЕ (Германия 3 кам.): от 2825  KBE (Германия 5 кам.): от 2982  Wintech (Турция 3 кам.): от 2317  Koning (Австрия 4 кам.): от 2531  DECСO (Польша 4 кам): от 2431  DECСO (Польша 6 кам.): от 2560  **3 стекла**  КВЕ (Германия 3 кам.): от 3279  KBE (Германия 5 кам.): от 3431  Wintech (Турция 3 кам.): от 2782  Koning (Австрия 4 кам.): от 2996  DECСO (Польша 4 кам): от 2910  DECСO (Польша 6 кам.): от 3009 |

**Кредит**

**Цены уточняйте по тел.**

**095 227 13 13**

Москитная сетка

Москитная сетка – это абсолютно безвредный, эффективный и экономичный способ борьбы с вредными летающими или ползающими насекомыми, а также защита от пуха и пыли, от попадания в помещение посторонних предметов (например, сигаретных окурков с верхних этажей), защита от падения из окна домашних животных и предметов, частичная защита от капель дождя. Материалы, из которых изготовлена москитная сетка, устойчивы к воздействию погодных условий и перепадам температур.

Варианты крепежа москитной сетки позволяют легко снять конструкцию на зиму или во время уборки. Сетку от комаров можно установить в городской квартире, на балконе, в загородном доме. Москитные сетки могут устанавливаться на любые типы окон, балконные двери, мансарды и террасы.

Благодаря использованию комплектующих иностранных компаний, наши сетки обладают высокой прочностью и устойчивостью к воздействию ультрафиолета, москитные сетки нашего производства пригодны для эксплуатации при любых погодных условиях.

Мы предлагаем москитные сетки следующих видов:

\* рамочные

\* дверные

\* роллетные

РАМОЧНЫЕ МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

- классические наружные москитные сетки,

- внутренние москитные сетки

которые могут использоваться на любых типах окон. Отличаются невысокой стоимостью, универсальностью и легкостью в эксплуатации;

ДВЕРНАЯ МОСКИТНАЯ СЕТКА

– легкая конструкция из экструдированного алюминиевого профиля, снабженная ручками. Может быть установлена как на входные, так и на балконные двери.

Каждая из систем крепится при помощи петель, которые снабжаются самозакрывающимся механизмом, для того, чтобы обеспечить надежное закрывание дверей без заметных щелей с помощью магнитных защелок. Все москитные двери поставляюся с перемычкой для усиления конструкции. Сетка не нуждается в особом уходе и легко демонтируется в зимний период.

РОЛЛЕТНАЯ МОСКИТНАЯ СЕТКА

- устанавливаемая на оконную раму или в оконный проем с возможностью её зашторивания при помощи механизма скручивающего москитную сетку в рулон. Механизм, осуществляющий скручивание сетки является простым, надежным и удобным в пользовании, что гарантирует долгую работу изделия.

Роллетная антимоскитная система в виде готового изделия – это конструкция, устанавливаемая на оконную раму, в которой сетка при помощи пружинно-инерционного механизма может закрывать оконный проем и скручиваться в рулон на вал, установленный внутри короба, если система не используется. Движение сетки в вертикальном направлении осуществляется по направляющим шинам, а ее фиксация с концевым профилем в нижнем (закрытом) положении происходит при помощи автоматического фиксирующего устройства.

Алюминиевый короб защищает механизм сетки от попадания осадков. Благодаря использованию окрашенных экструдированных профилей конструкция антимоскитной сетки устойчива к коррозии, атмосферным воздействиям, таким как высокая температура, прямые солнечные лучи, осадки и т.д. Вставка-щетка, установленная в паз короба и концевого профиля, предотвращает образование зазоров между москитной рамкой и проемом окна. Вставка-щетка в пазу направляющей шины препятствует попаданию грязи внутрь системы и обеспечивает бесшумность хода сетки с концевой планкой по направляющим.

Сетка устойчива к атмосферным воздействиям, сложно воспламеняема, устойчива на изгиб и разрыв, со временем цвет ее не изменяется.

Роллетная москитная сетка имеет два типа открывания:

\* оконное открывание (вертикально);

\* дверное открывание (горизонтально).

Функциональные преимущества антимоскитной сетки роллетного типа

1. Эстетичный внешний вид.

2. Удобство и простота эксплуатации изделия (бесшумная работа системы, автоматическая фиксация сетки с концевой планкой в нижнем положении).

3. Прочная и надежная конструкция изделия обеспечивает его долговечность.

4. Оптимальное решение с точки зрения экономии пространства и функциональности (отсутствует необходимость в демонтаже и хранении системы в зимний период, не ограничивает функциональные способности самих окон с подвижными створками).

5. Малозаметна как изнутри, так и снаружи, существует возможность подъема сетки, в результате чего проникновение дневного света увеличивается.

6. Многовариантный монтаж (в проем, на проем, на раму окна).

7. Возможность установки на окна различного типа (ПВХ, дерево, алюминий).

Размеры

\* Минимальная ширина готового изделия – 450мм.

\* Максимальный размер изделия – 2000\*2500мм.

\* Ширина направляющей - 38мм.

\* Высота короба - 55мм.

Рекомендации по уходу за роллетными сетками:

Не пытайтесь пользоваться роллетной сеткой зимой, так как возможное попадание влаги во внутренний механизм во время оттепели и последующее превращение ее в лед не позволит возвратному механизму работать нормально, а применение значительного усилия может привести к поломке механизма возврата сетки или к прорывам в самой сетке.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия | | | | цена за м2 | | | |
| белая оконная 10х20/с импостом | | | | 103.00/110.00 | | | |
| белая/коричн. оконная внутрен. 10х20 | | | | 138.00/149.00 | | | |
| белая /коричн. дверная 17х25(с импостом) | | | | 171.00/209.00 | | | |
| коричневая оконная 10х20/с импост. | | | | 138.00/143.00 | | | |
| роллетного типа белая(0,60\*1,50 / 1,60\*1,70) | | | | к-т303.0/462.00 | | | |
| роллетного типа белая( 0,80\*1,60)/магнит (0,80\*1,60) | | | | к-т330.0/352.00 | | | |
| **Сетка роллетного типа** | **Рамочная сетка оконная** | **Рамочная сетка дверная** | |  |  |

Торговая марка Welltech Innovations - новое, но уже успешно зарекомендовавшее себя имя на рынке поставщиков подоконника и других погонажных изделий из ПВХ.

Welltech - это объединенный многолетний опыт двух крупнейших украинских заводов по производству изделий из пластика: Технопласт (Херсон) и Петропласт (Каховка). Продукция производимая под торговой маркой Welltech Innovations, производится по современным технологиям на новом импортном оборудовании с применением самых последних научных разработок в системе контроля качества и нанесения декоративного покрытия. Пластиковые подоконники Welltech изготавливаются из ПВХ (поливинилхлоридов) с применением различных химических добавок (аддитивов), обеспечивающих пластичность и термостойкость изделий. В своем производстве компания Welltech использует первичное сырье, и только лучшие компоненты ведущих мировых производителей. Все это плюс высокая квалификация персонала позволяет продукции Welltech Innovations успешно конкурировать с лучшими аналогами отечественного и зарубежного производства. Вся продукция компании сертифицирована, соответствует нормам и требованиям СЭС и пожарной безопасности.

Внутренние и наружные подоконники WELTECH прочны, устойчивы к солнечным лучам, эстетичны, трудновоспламеняемые, а также легки и просты в монтаже, устойчивы к коррозии и не требуют специальной обработки во время эксплуатации, устойчивы к механическим повреждениям.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия | цена за м/п(грн) | | |
| с пор. | |
| Подоконник белый(100) | 32 | |
| Подоконник белый(150) | 32 | |
| Подоконник белый(200) | 36 | |
| Подоконник белый(250) | 46 | |
| Подоконник белый(300) | 55 | |
| Подоконник белый(350) | 65 | |
| Подоконник белый(400) | 73 | |
| Подоконник белый(450) | 83 | |
| Подоконник белый(500) | 91 | |
| Подоконник белый(600) | 109 | |
| Подоконник белый(700) | 128 | |
| Подоконник зол.дуб (200) | 61 | |
| Подоконник зол.дуб (250) | 75 | |
| Подоконник зол.дуб (300) | 89 |
| Подоконник зол.дуб (400) | 119 |
| Подоконник зол.дуб (500) | 150 |
| Подоконник зол.дуб двухкап.(600) | 177 |
| Подоконник зол.дуб,мах. двухкап.(700) | 206 |

Подоконники ДАНКЕ - Первый в Украине глянцевый подоконник отечественного производства.

Подоконник Данке - это качественная имитация самых дорогих на рынке мраморных подоконников по несравнимой с натуральным мрамором доступной цене.

Мраморный глянец поверхности удивит Вас натуральностью декоров и таким несвойственным природному камню теплым, приятным, шелковистым тактильным ощущением.

Преимущества премиум-подоконника Данке перед обычными подоконниками:

• Безупречная глянцевая поверхность;

• Эксклюзивные декоры, великолепно воспроизводящие натуральный мрамор и дерево;

• Эксклюзивная конструкция и форма подоконника;

• Абсолютная влагостойкость и паростойкость;

• Высокая стойкость к износу и царапанью;

• Высокая термостойкость;

• Высокая устойчивость к агрессивным средам;

• Простота в уходе благодаря идеально гладкой поверхностьи.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование изделия | цена за м/п(грн) |
| Подоконник белый, з/дуб, св.беж, темн.беж.(200) | 125 |
| Подоконник белый, з/дуб, св.беж, темн.беж.(300) | 188 |
| Подоконник белый, з/дуб, св.беж, темн.беж.(400) | 250 |
| Подоконник белый, з/дуб, св.беж, темн.беж.(500) | 314 |
| Подоконник белый, з/дуб, св.беж, темн.беж.(600) | 374 |
| Подоконник белый, з/дуб, св.беж, темн.беж.(700) | 436 |

Отлив - деталь, предназначенная для отвода дождевой воды и защищающая оконную конструкцию от ее проникновения, с внешней стороны оконного проема.

Мы предлагаем отливы: оцинкованные с полимерным пократием, аллюминиевые и пластиковые.

**Оцинкованные отливы.**

На заводах - изготовителях сырья сталь, используемая для производства отливов, проходит сложный технологический процесс: стальной оцинкованный лист покрывается фосфатным антикоррозионным слоем, затем наносится грунтовка, тыльная сторона листов покрывается защитным лаком, а наружная - защитным полимерным покрытием (полиэстер).

Полиэстер - покрытие (25 мкм) с глянцевой поверхностью, подходящее для любых климатических условий. Основа покрытия - полиэфирная краска, обладающая хорошей стойкостью цвета. Материал обладает высоким уровнем гибкости и формуемости.

Цветовая палитра RAL позволяет подобрать цвет, который будет гармонировать с фасадом здания и придаст оконному проему законченный и красивый вид. Стандартная комплектация окна - отливом белого цвета (RAL 9003), или коричневого (RAL 8017).

|  |  |
| --- | --- |
| ширина | оцинков. краш.(4,3м.) |
|
| Бел |
| 90,100мм | 13 |
| 130,150мм | 18 |
| 200,210мм | 21 |
| 250мм | 25 |
| 300мм | 30 |
| 350,360мм | 33 |
| 400мм | 37 |
| 450мм | 42 |
| 500мм | 45 |